**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**ПАРТИЈА 1- Делови за хидротермални реактор (аутоклав)**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**
2. **Грејни омотач 30 S за суд запремине 250/300 ml, са магнетном мешалицом (*Carl Roth* Art. No. KCX7.1 или одговарајући)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Димензије (ШxДxВ) : 220x250x414 mm * Запремина суда: 250/300 ml * Брзина мешања: од 850 до 1500 rpm * Радна температура: од 8°С **изнад собне температуре** до 300 °С, са континуалним подешавањем (+/-1 K) * Снага загревања: 400 W * Напајање: 230 V, 50/60 Hz * Део опреме мора бити нов и некоришћен. * По испоруци део опреме мора да се тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације. | ком | 1 | *Carl Roth* „или одговарајуће“ |

1. **Сензор температуре за модел грејног омотача са судом запремине 250/300 ml, L 280 mm (*Carl Roth* Art. No. А880.1 или одговарајући)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Димензије (Дужина): 280 mm * Састав: Fe-Cu-Ni * Део опреме мора бити нов и некоришћен. * По испоруци део опреме мора да се тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације. | ком | 1 | *Carl Roth* „или одговарајуће“ |

1. **Кабл за повезивање прибора између грејног омотача/сензора (*Carl Roth* Art. No. KCX9.1 или одговарајући)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Димензије (Дужина): 1.5 m * Део опреме мора бити нов и некоришћен. * Кабал мора бити такв да омогућује повезивање грејног омотача (из ставке 1) и сензора температуре (из ставке 2). * По испоруци део опреме мора да се тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације. | ком | 1 | *Carl Roth* „или одговарајуће“ |

1. **U-цев за сушење са замењивим NS славинама (*Carl Roth* Art. No. PL38.1 или одговарајући)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Димензије (Висина): 125 mm * Унутрашњи пречник U-цеви : Ø 13 mm * Пречник стандардне замењиве NS славине од брушеног стакла (унутрашњи/спољашњи): Ø 14/23 mm * Пречник конектора за црево: Ø 6 mm * Материјал: DURAN® стакло * Део опреме мора бити нов и некоришћен. * По испоруци део опреме мора да се тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације. | ком | 2 | *Carl Roth* „или одговарајуће“ |

**Предмет набавке:** делови за састављање хидротермалног реактора (аутоклава)за потребе Института за мултидисиплинарна истраживања.

У предметну набавку је укључена набавка, транспорт и испорука опреме.

Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати **обавезним** достављањем **каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације (техничког листа)** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добру које је предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, Понуђач може уписати линк ка спецификацији понуђеног добра, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2. Начин и рок испоруке**:Рок за испоруку опреме је максимум **60 дана** од дана закључења Уговора о јавној набавци.

Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa висoкoм нивoу квaлитeта, сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм у прилoгу, укључуjући упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe (на енглеском или српском језику) и гaрaнтни лист.

Место испоруке опреме: Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, на адресу наручиоца у Београду, улица Волгина 15, радним даном (осим суботе и недеље ) у времену од 8 до 15 часова.

**1.3. Рекламација:** у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације.