**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**ПАРТИЈА 2 - Симулатор сунчеве светлости са пратећом опремом**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**
2. **Соларни симулатор мале површине класе ААА (Ossila Product Code G2009B1 или одговарајући)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Димензије (ДxШxВ) : 10.5x9.0x8.0 сm * Тип соларног симулатора: LED * Спектрална девијација: < 70% * Спектрална покривеност: > 80% * Радна удаљеност: 8.5 cm (3.35") * Озраченост на радној удаљености: 1000 W/m2 * Максимално трајање лампе: 10000 часова * Тежина: 600 g (1.32 lbs) * Део опреме мора бити нов и некоришћен. * По испоруци део опреме мора да се тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације. | ком | 1 | ***Ossila***„или одговарајуће“ |

1. **Јединица за мерење снаге оптичког извора (Ossila Product Code P2005A2 или одговарајући)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Димензије (ШxВxД) : 125x55x185 mm * Повезивање са мерном јединицом: BNC конектор * Повезивање са рачунаром: USB или етернет * Спецификације извора напона:   Опсег: ± 10 V  Тачност: 10 mV  Прецизност: 333 µV  Резолуција: 170 µV   * Спецификације мерача напона:   Опсег: ± 10 V  Тачност: 10 mV  Прецизност: 50 µV  Резолуција: 10 µV   * Спецификације мерача струје (при оптерећењу < 20 mV):  1. Максимална струја ± 200 mA Тачност: ± 500 µA   Прецизност: 10 µA  Резолуција: 1 µA   1. Максимална струја ± 20 mA Тачност: ± 10 µA   Прецизност: 1 µA  Резолуција: 100 nA   1. Максимална струја ± 2 mA Тачност: ± 1 µA   Прецизност: 100 nA  Резолуција: 10 nA   1. Максимална струја ± 200 µA Тачност: ± 100 nA   Прецизност: 10 nA  Резолуција: 1 nA   1. Максимална струја ± 20 µA Тачност: ± 10 nA   Прецизност: 1 nA  Резолуција: 0.1 nA   * Део опреме мора бити нов и некоришћен. * По испоруци део опреме мора да се тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације. | ком | 1 | ***Ossila*** *„или одговарајуће“* |

**Предмет набавке:** Симулатор сунчеве светлости са пратећом опремомза потребе Института за мултидисиплинарна истраживања.

У предметну набавку је укључена набавка, транспорт и испорука опреме.

Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати **обавезним** достављањем **каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације (техничког листа)** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добру које је предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, Понуђач може уписати линк ка спецификацији понуђеног добра, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2. Начин и рок испоруке**:Рок за испоруку опреме је максимум **60 дана** од дана закључења Уговора о јавној набавци.

Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa висoкoм нивoу квaлитeта, сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм у прилoгу, укључуjући упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe (на енглеском или српском језику) и гaрaнтни лист.

Место испоруке опреме: Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, на адресу наручиоца у Београду, улица Волгина 15, радним даном (осим суботе и недеље ) у времену од 8 до 15 часова.

**1.3. Рекламација:** у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације.