**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**

***Рачунар високих перформанси* за развој програмског пакета заснованог на вештачкој интелигенцији за спектроскопску контролу квалитета воде у реалном времену**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| Рачунар високих перформанси **Server HPE DL380 Gen10** са следећим спецификацијама: | **ком** | **1** | ***Hewlett Packard Enterprise* „или одговарајући“** |
| * **Кућиште** – Server HPE DL380 Gen10 | ком | 1 |  |
| * **Процесор** – CPU Intel XEON Gold 6242 16 cores 2.8GHz | ком | 1 |  |
| * **РАМ меморија** – RAM 256GB DDR4 2933 Registered |  |  |  |
| * **HDD kontroler** – HPE Smart Array P408i | ком | 1 |  |
| * **HDD** – HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF Multi Vendor SSD | ком | 2 |  |
| * **Мрежни адаптер** – HPE Ethernet 10/25Gb 2-port Adapter | ком | 1 |  |
| * **Мрежни адаптер** – HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter | ком | 1 |  |
| * **Напајање** – HPE 800W Flex Slot Platinum | ком | 2 |  |
| * **Прибор за монтажу у рек орман** – шине и рука за менаџмент каблова | ком | 1 |  |
| * **Гаранција** – 36 месеци минимум |  |  |  |

**1.1.** **Предмет набавке** је куповина рачунарске опреме – рачунар високих перформанси за развој програмског пакета заснованог на вештачкој интелигенцији за спектроскопску контролу квалитета воде у реалном времену за потребе Института за мултидисциплинарна истраживања.

 У предметну набавку је укључена набавка, транспорт, испорука, инсталација, монтажа и пуштање опреме у рад.

 Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

 Понуђач ће техничке карактеристике доказивати **обавезним** достављањем **каталога, проспекта или  техничке спецификације (техничког листа)** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким карактеристикама добру које је предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке карактеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

 Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.).

 Понуђач опреме мора да буде овлашћен односно ауторизован од стране  произвођача опреме за продају опреме за територију Републике Србије. Као потврду потребно је доставити ауторизацију.

 Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, Понуђач може уписати линк ка спецификацији понуђеног добра, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке карактеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2.  Начин и рок испоруке**:Рок за испоруку, инсталацију, монтажу и пуштање опреме у рад је **7 (седам) радних дана** од уплате средстава за опрему. Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку, инсталацију, монтажу, пуштање опреме у рад и обуку корисника, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке добара, инсталације, монтаже и пуштања опреме у рад: Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, на адресу наручиоца у Београду, улица Булевар Зорана Ђинђића 123, локал 4, радним даном (осим суботе и недеље ) у времену од 8 до 15 часова.

**1.3.  Гарантни рок** за понуђенo добрo је минимум 36 месеци, од дана испоруке и инсталације, односно пуштања опреме у рад.

 Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

**1.4. Рекламација:** у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације.